**Ejemplo de comando de solicitud:**

$VNRRG,8\*4B

**Ejemplo de respuesta del VN-100:**

$VNRRG,08,-114.314,+000.058,-001.773\*5F